附件1：冷库建设配置需求表

冷库概况:拼装式六面体冷藏库， 长3500\* 宽3000\*高 2800㎜ ；容积：29.4m³

项目总预算：8万元，下表为冷库的具体配置清单表（其中冷库配置数量为预估数量，各供应商可根据查看场地后的设计方案进行调整）。

设计温度: -5℃ ； 设备用途: 医用试剂冷藏

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 预估数 量 | 单位 | 控制单价（元） | 小计 | 技术要求 |
| 1 | 压缩机机组 | 3P机组 | 1 | 台 | 6800.00 | 6800.00 | 一体机多路保护主机；R404环保低温冷媒;带热氟化霜功能。 |
| 2 | 蒸发器 | DD30 | 1 | 台 | 5900.00 | 5900.00 | 304不锈钢配施乐百风机 |
| 3 | 外彩钢内不锈钢保温板 | 聚氨酯100㎜ | 57.4 | M2 | 350.00 | 20090.00 | B1阻燃，100㎜聚氨酯，不锈钢201/0.52保温。 |
| 4 | 冷库门 | 1800\*900 | 1 | 道 | 2300.00 | 2300.00 |
| 5 | 吊杆/角钢 | 14/5 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 |  |
| 6 | 铜管/保温 | 铜管10/22 | 1 | 台 | 1600.00 | 1600.00 | 内风机连接机组 |
| 7 | 库灯 | LED15W | 1 | 盏 | 270.00 | 270.00 | 80W防水防爆LED，防护吊杆式安装 |
| 8 | 电控箱 |  | 1 | 套 | 3500.00 | 3500.00 | 过流过压保护；风机、压缩机延时启动；缺相、错相保护；温湿度控制显示；主备机组转换；风机防吹热风功能；物联网。 |
| 9 | 热力膨胀阀 | 丹佛斯TGES | 1 | 个 | 420.00 | 420.00 | R404冷媒专用 |
| 10 | 线材 | BVR电线 | 1 | 批 | 600.00 | 600.00 | 国标 |
| 11 | 水管线管 | PVC | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 国标、阻燃 |
| 12 | 制冷剂 | R404 | 1 | 瓶 | 680.00 | 680.00 |  |
| 13 | 填缝剂 |  | 1 | 批 | 200.00 | 200.00 |  |
| 14 | 密封胶 | 工程密封胶 | 1 | 项 | 380.00 | 380.00 |  |
| 15 | 风幕机 | 不锈钢1.0m | 1 | 台 | 1100.00 | 1100.00 | 不锈钢外壳 |
| 16 | 排水预热 |  | 1 | 项 | 500.00 | 500.00 |  |
| 17 | 201不锈钢货架 | 5层不锈钢货架 | 7.9 | 米 | 1900.00 | 15010.00 | 边框骨架38×38方管；双侧及背面封板；总层数5层，需铺板打孔，做上挂牌挡边；板材厚度不低于1.0；货架高2.3米，宽60厘米，材料单价按1米1个拼接计算。 |

其他要求：

1. 场地勘测（统一组织看场地）考察时间及地点详见采购公告。

2.上述价格为包干价（含辅材、运输费、安装焊接调试费、基础拆除修补费、垃圾清运费、税费等其他各种费用），不允许再额外收取其他任何费用。

3.上述数量为预估数量，以实际安装数量和成交单价据实结算。结算总费用允许根据实际施工情况进行调整，但最终结算总费用上浮不得超过成交总价的10%。（不超过预算总价8万元）